**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β'**

|  |  |
| --- | --- |
| **ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  **ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ**  **ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ**  **Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**  **ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ**  **Α.Μ 9/2020 - ΚΑ 30.6699.011**  **Αρ. Πρωτ. : 4013/4-3-2020** | **ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ :**  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ,ΧΡΩΜΑΤΩΝ,ΜΟΝΩΤΙΚΏΝ ΒΑΦΩΝ, ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΦΥΣΗΣ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ ΚΛΠ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ 2020»      **ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : (24.800€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%)** |
|  |  |
|  |  |

**ΕΝΤΥΠΟ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ ΗΣ Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ ΑΣ**

Του/της …………………….……………………………………….…….…………,

………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………

Α.Φ.Μ……………………………………….Δ.Ο.Υ. ………..………..….…….…………….,

έδρα ………………………..…...., οδός ………….…………., αριθμός …….…,

τηλέφωνο …………………., φαξ …………..………………….., email: ……………………….

**ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΩΝ, ΧΡΩΜΑΤΩΝ, ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΒΑΦΩΝ, ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΦΥΣΗΣ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ ΚΛΠ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ 2020» **(cpv: 44111400-5) (cpv:39812500-2)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | | **Είδος Υλικού** | **Μονάδα Μέτρησης** | **Ποσότητα** | **Προσφερόμενη Τιμή** | **Ολογράφως** | **Δαπάνη χωρίς Φ.Π.Α** | |
| 1. | | Χρώματα υδατικής διασποράς ακρυλικής σιλοξάνης η βινυλικής η στυρενιοακρυλικής βάσεως και για εξωτερικούς χρωματισμούς επι επιφανειών επιχρισμάτων για αδιαβροχοποίηση και προστασία 9l-10l | Lit | 1200 |  |  |  | |
| 2. | | Βαφή εσωτερικών επιφανειών επιχρισμάτων η γυψοσανίδων με οικολογικό πλαστικό χρώμα βάσεως νερού με βάση από συμπολυμερείς ρητίνες χωρίς αμμωνία και με διεθνές αναγνωρισμένο φορέα απονομής οικολογικού σήματος  Α ποιότητος | Lit | 650 |  |  |  | |
| 3. | | Ελαιοχρωματισμοι ξύλινων επιφανειών αλκυδικών η ακρυλικών ρητινών με ριπολίνη νερου οικολογική με ανάλογη πιστοποίηση οικολογικών χρωμάτων Α ποιότητος | lit | 100 |  |  |  | |
| 4. | | Αστάρι για ακρυλικές η συμπολυμερείς ρητίνες για εξωτερικές επιφάνειες βάσεως νερού | lit | 100 |  |  |  | |
| 5. | | Εφαρμογή αντισκωριακής βαφής υποστρώματος μετάλλων αλκυδικής η στυρενιοακρυλικών ανθεκτικών ρητινών η προέλευσης βερνικοχρωμάτων για μεταλλικές επιφάνειες . | lit | 150 |  |  |  | |
| 6. | | Βερνίκι ξύλινων επιφανειών με ελαιόχρωμα η τροποιημένη πολυουρεθανικής ρητίνη βάσεως νερού ( οικολογικής χρήσης) για εσωτερική η εξωτερική χρήση | lit | 100 |  |  |  | |
| 7. | | Συντηρητικό και προστατευτικό βερνίκι ξύλου βάσεως συνθετικών ρητίνων νερού για την προστασία του από μικροοργανισμόυς. | Lit | 100 |  |  |  | |
| 8. | | Διαλυτικό | Λίτρα | 300 |  |  |  | |
| 9. | | Νέφτι | Λίτρα | 300 |  |  |  | |
| 10. | | Επαλειφόμενο ελαστομερές -θερμομονωτικό στεγανωτικού νερού ταρατσών | Λίτρα | 900 |  |  |  | |
| 11.. | | Χρώμα διαγραμμίσεων ακρυλικό ταχυστέγνωτο για διαγραμμίσεις σε δυο χρώματα λευκό-κίτρινο με ειδικά υαλοσφαιρίδια . | Κιλά | 750 |  |  |  | |
| 12. | | Θερμοηχομόνωση πλάκες ορυκτοβάμβακα των 50 mm για οροφές ,δάπεδα τοίχους κλπ πυκνότητας 80 kg/Μ3 | Μ2 | 100 |  |  |  | |
| 13 | | Ελαστικό σφραγιστικό και συγκολλητικό πολλαπλών χρήσεων με ελαστομερές πολυουρεθανικό υλικό(μαστίχα σε σωληνάριο) των 600 ml για σφράγιση αρμών κατασκευών από σκυρόδεμα πλάτους 25mm και ελάχιστου βάθους  5 mm. | Τεμ | 50 |  |  |  | |
| 14 | | Στεγανωτική επίστρωση με Ταχύπηκτο επισκευαστικό οδοστρώματος τύπου ρ3 των 25 κιλών για επισκευές 1-6cm εξωτερικών επιφανειών . | Τεμ/των 25 κιλών | 40 |  |  |  | |
| 15 | | Υλικό για ανάμιξη κονιαμάτων της πρόσφυσης ravineχ | Λιτρα | 700 |  |  |  | |
| **ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (Αριθμητικώς και ολογράφως)** | | | | | | |

Οι ποσότητες του προϋπολογισμού είναι ενδεικτικές, και μπορούν να αυξομειωθούν χωρίς να αλλάζει το συνολικό συμβατικό ποσό. **(24.800€)** συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24 %.

**ΤΟΠΟΣ / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ …………………**

**Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |